**招标说明**

**一、工程概况**

本工程为南沙河右岸路堤防护工程（鞍钢特耐分厂至外环桥段）一标段，堤岸防护工程；起点桩号：YJ0+928 (外环桥)，终点桩号：YJ4+160（东台拦河坝上游），全长3232米；

工程范围包括提防清理、土方开挖、土方填筑、固滨笼、土工格栅、无纺布铺设等。

**二、编制依据**

1、招标单位提供的施工图和情况说明；

2、辽宁省水利厅关于发布《辽宁省水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》的通知（辽水规计[2019]42号）；

3、《辽宁省水利水电建筑工程预算定额》（辽发改农经［2007］71号文）；

4、《辽宁省水利水电工程施工机械台班费定额》（辽发改农经［2007］71号文）；

5、辽宁省建设工程造价管理总站发布的2020年01月辽宁工程造价信息；

6、有关的施工规范及其他相关文件。

**三、招标控制价计价说明**

1、税金计取标准

依据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号文），按9%计取；

2、费用计取标准

依据辽宁省水利厅关于发布《辽宁省水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》的通知（辽水规计[2019]42号）的规定计取，包括其他直接费、间接费、企业利润等；

3、人工工日单价计取标准

根据辽宁省水利厅关于发布《辽宁省水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》的通知（辽水规计[2019]42号），采用河道工程人工预算单价，二类B区，技术工为95.44元/工日、普工为68.17元/工日；

4、材料价格计取标准

（1）在辽宁省建设工程造价管理总站发布的辽宁工程造价信息中列有的材料价格，按发布的2020年01月信息价格计取；

（2）以上未包含的材料价格按同期市场价格计取；

5、施工机械台班单价计取标准

依据《辽宁省水利水电工程施工机械台班费定额》（辽发改农经［2007］71号文）计取；

6、消耗量执行标准

依据辽宁省水利水电建筑工程预算定额》（辽发改农经［2007］71号文）所规定计量单位消耗量的标准执行。

**四、相关要求**

1、本工程的投标单位一定要结合施工图纸、情况说明及现场实际情况对工程量清单进行复核，如有出入要及时提出；

2、本工程的投标报价含盖施工图纸、情况说明中的全部内容，清单中没考虑的项目，投标单位可在措施费中自行报价。